| AI Engine-ML v2 Intrinsics User Guide v2025.2

Loading...
Searching...
No Matches
Skip intermediate extractions
Compiler optimizations » Code optimizations

Skip intermediate extraction from a 2k accumulator register.

Examples: 1.

v32acc64 a = ...; // dmX
v16acc64 b = ext_v16acc64(0, a); // cmlX
v8acc64 c = ext_v8acc64(c, 1 b); // bmlhX
v16acc64
Definition me_chess.h:634
v32acc64
Definition me_chess.h:639
v8acc64
Definition me_chess.h:629
v32acc64 a = ...; // dmX
v8acc64 c = ext_v8acc64(1, a);